## Výměna střešní lišty

POZNÁMKA:

- Při práci si chraňte ruce rukavicemi.
- Dejte pozor, abyste nepoškodili čelní sklo.
- K demontáži střešní lišty nepoužívejte žádné kovové nástroje, neboť byste mohli odštípnout hranu čelního skla, což by následně způsobilo praskliny na čelním skle.
- Při demontáži součástí používejte nástroje na obložení.
- Dejte pozor, abyste střešní lištu neohnuli.

## Výměna lišty

1. | Odmontujte boční kryt větrací komory v karosérii.

2. | Odpojte spodní příchytku (A) v dolním rohu čelního skla.

3.

Odmontujte část střešní lišty přiléhající k čelnímu sklu (A).

-1 | Opatrně zasuňte vhodný nástroj (B) a plastovou škrabku (C) pod lištu vedle spodních spon (D).
-2 | Rukou tlačte příchytnou část lišty nahoru a stlačte háčky (E) tak, abyste uvolnili sponu z držáku (F). Nepokoušejte se páčit sponu v případě, že jde obtížně uvolnit z držáku.
-3 | Postupně uvolňujte horní spony (G, H, I).

4. | Pomalu odtáhněte střešní lištu (A), aby se krycí lišta se sponami (B) uvolnila ze závrtných šroubů (C) na karosérii.

5. | Nadzdvihněte a uvolněte zadní konec střešní lišty (A) od čepu (B) a sejměte střešní lištu.

6.

Namontujte lištu v opačném sledu operací demontáže, přičemž dodržujte tyto pokyny:

- Ujistěte se, zda je střešní lišta správně namontovaná.
- Zkontrolujte, zda spony nejsou poškozené nebo zdeformované, případně je vyměňte za nové.

## Výměna držáků

1. | Při páčení středního háčku (A) šroubovákem posuňte držáky (B, C) nahoru, aby se uvolnily od knoflíků tvaru T (D) na předním sloupku. Dejte pozor, abyste nepoškrábali karosérii.

2. | Namontujte držáky v opačném sledu operací demontáže.