## Odstraňování poruch audiosystému podle příznaků - nefunguje osvětlení tlačítek audiosystému

### Nefunguje osvětlení tlačítek audiosystému

1. | Zapněte zapalování do polohy II.

2. | Zapněte přepínač světel do polohy obrysových světel.

3. | Zkontrolujte osvětlení tlačítek audiosystému. Jsou tlačítka osvětlená? ANO - Náhodná závada: audiosystém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte uvolněné nebo přerušené kontakty u konektoru A (17P) audiosystému.n NE - Přejděte na 4.

4.

Zkontrolujte osvětlení dalších tlačítek, která nepatří k audiosystému.

Jsou tlačítka osvětlená?

ANO - Přejděte na 5.

NE - Proveďte postup odstranění závad vnitřních světel. Začněte kontrolou pojistky č. 14 (7,5 A) ve skříňce pojistek a relé pod přístrojovou deskou. Pokud je pojistka v pořádku, opravte přerušený vodič mezi skříňkou pojistek a relé pod přístrojovou deskou a audiojednotkou.n

5. | Vypněte zapalování (0).

6. | Odpojte konektor A (17P) audiosystému.

7. | Odpojte 36P konektor řídicího modulu přístrojů (otáčk).

8.

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 1 konektoru A (17P) audiosystému a vývodem č. 14 konektoru 36P řídicího modulu přístrojů (otáčk).

Je obvod uzavřený?

ANO - Přejděte na 9.

NE - Opravte přerušený vodič mezi řídicím modulem přístrojů (otáčk) a audiosystémem.n

9. | Zapněte zapalování do polohy II.

10.

Se zapnutým spínačem světlometů zkontrolujte napětí mezi vývodem č. 10 konektoru A (17P) audiosystému a kostrou.

Je naměřeno napětí baterie?

ANO - Zkontrolujte kontakty u konektoru A (17P) audiosystému. Pokud jsou všechny kontakty v pořádku, vyměňte audiosystém.n

NE - Opravte přerušené vedení mezi audiosystémem a skříňkou pojistek a relé pod přístrojovou deskou.n