Rozebrání / sestavení elektromagnetu blokování zpátečky M/T (R18A)

## Rozebrání / sestavení elektromagnetu blokování zpátečky M/T

1. | Zapište si frekvence tlačítek předvolby rádia. Od baterie nejprve odpojte záporný (-) a potom kladný (+) kabel. Vyndejte baterii.

2. | Odmontujte těleso čističe vzduchu.

3. | Vymontujte podstavu baterie.

4. | Odpojte konektor elektromagnetu blokování zpátečky a konektor spínače světel zpátečky.

5. | Opatrně a společně sejměte lanko řazení, lanko volby a držák lanek tak, abyste neohnuli lanka.

6. | Odmontujte šrouby (A) a elektromagnet blokování zpátečky (B).

7. | Odmontujte váleček (A), vratnou pružinu blokování volby (C) a vačku B blokování volby.

8. | Montáž proveďte v opačném sledu úkonů demontáže.

9.

Z těsnicí plochy odstraňte nečistoty a olej. Na těsnicí plochu naneste tekuté těsnění (P/N 08C70-K0234M).
POZNÁMKA: Pokud od nanesení tekutého těsnění uplynula příliš dlouhá doba (u P/N 08C70-K0234M více než 4 minuty a u ostatních více než 5 minut), neměli byste dané součásti instalovat. Místo toho odstraňte staré těsnění a naneste nové.

10. | Namontujte elektromagnet blokování zpátečky.

11. | Namontujte držák lanek, lanko volby a lanko řazení.

12. | Připojte konektor elektromagnetu blokování zpátečky a konektor spínače světel zpátečky.

13. | Namontujte podstavu baterie.

14. | Namontujte těleso čističe vzduchu.

15. | Namontujte baterii. K baterii připojte nejprve kladný (+) a potom záporný (-) kabel.

16. | Vložte kód proti krádeži rádia a navigačního systému a potom vložte frekvence tlačítek předvolby rádia zákazníka.

17. | Proveďte postup resetování řídicí jednotky elektrického ovládání oken.