## Výměna venkovní kliky předních dveří

## Model bez zamykání Super

POZNÁMKA: Při práci si chraňte ruce rukavicemi.

1. | Odmontujte dveřní panel.

2. | Zcela zavřete okno.

3. | Odpojte lanko zámku (A), vymontujte šrouby a sundejte držák panelu (B).

4. | Odpojte konektor (A) pohonu centrálního zamykání dveří a příchytky (B).

5. | Dle potřeby sundejte víčka (C) a plastový kryt (D).

6.

Do speciálního šroubu upevňujícího pomocný chránič vnější kliky (A) zasuňte šestihranný nástrčný klíč. Kolmo tlačte klíčem na speciální šroub a uvolněte jej. Odmontujte šroub, povolte háček (C) a příchytku kabelového svazku (D) a vytáhněte vložku zámku dveří (B).
POZNÁMKA:

- Pokud je hlava speciálního šroubu opotřebovaná, vytáhněte šroub běžně dostupným vytahovačem zalomených šroubů nebo kleštěmi.
- Vymontovaný speciální šroub musíte vyměnit.

7. | Strana řidiče: Vytáhněte obě boční příruby (A) držáku (B) ven a vytáhněte střední díl příruby (C) z vnějšího krytu skříně (D), potom odpojte lanko vložky zámku (E) od západky.

8.

V případě potřeby nařízněte hlavu speciálních šroubů, plochým šroubovákem tyto šrouby vymontujte a oddělte vložku zámku dveří (A) od chrániče vnější kliky (B). Je-li držák (C) poškozen, uvolněte háčky (D) a držák vyměňte.
POZNÁMKA: V případě demontáže je třeba speciální šroub vyměnit.

9. | Odmontujte krytku otvoru pro provádění údržby (A) a vyšroubujte šrouby upevňující chránič vnější kliky (B).

10. | Uvolněte háček (A) a háček (C) a vytáhněte chránič vnější kliky (B), potom sundejte chránič vnější kliky.

11. | Vytáhněte vnější kliku (A).

12. | Odpojte táhlo vnější kliky (A). Dejte pozor, abyste nepoškrábali dveře.

13. | Z vnější kliky (B) vytáhněte příchytku táhla (A) a nahraďte ji novou.

14.

Kliku namontujte v opačném sledu operací demontáže, přičemž dodržujte tyto pokyny:

- Dbejte, aby lanko vložky zámku a táhlo vnější kliky bylo řádně připojené.
- Dbejte, aby vložka zámku dveří/zámky dveří fungovaly správně.
- Dbejte, aby klika dveří pracovala správně.
- Při montáži desky obložení dveří dbejte, aby byl správně namontován plastový kryt a aby těsnil po celém obvodu a nepropouštěl tak vodu.

## Model se zamykáním Super

POZNÁMKA: Při práci si chraňte ruce rukavicemi.

1. | Odmontujte dveřní panel.

2. | Zcela zavřete okno.

3. | Odpojte lanko zámku (A), vymontujte šrouby a sundejte držák panelu (B).

4. | Odpojte konektor (A) pohonu centrálního zamykání dveří a příchytky (B).

5. | Dle potřeby sundejte víčka (C) a plastový kryt (D).

6.

Do speciálního šroubu upevňujícího pomocný chránič vnější kliky (A) zasuňte šestihranný nástrčný klíč. Kolmo tlačte klíčem na speciální šroub a uvolněte jej. Odmontujte šroub, povolte háček (C) a příchytku kabelového svazku (D) a vytáhněte vložku zámku dveří (B).
POZNÁMKA:

- Pokud je hlava speciálního šroubu opotřebovaná, vytáhněte šroub běžně dostupným vytahovačem zalomených šroubů nebo kleštěmi.
- Vymontovaný speciální šroub musíte vyměnit.

7. | Odmontujte krytku otvoru pro provádění údržby (A) a vyšroubujte šrouby upevňující chránič vnější kliky (B).

8. | Uvolněte háček (A) a háček (C) a vytáhněte chránič vnější kliky (B), potom sundejte chránič vnější kliky.

9. | Vytáhněte vnější kliku (A).

10. | Odpojte táhlo vnější kliky (A). Dejte pozor, abyste nepoškrábali dveře.

11. | Z vnější kliky (B) vytáhněte příchytku táhla (A) a nahraďte ji novou.

12.

Namontujte madlo v opačném sledu operací demontáže, přičemž dodržujte tyto pokyny:

- Dbejte, aby lanko vložky zámku a táhlo vnější kliky bylo řádně připojené.
- Dbejte, aby vložka zámku dveří/zámky dveří fungovaly správně.
- Dbejte, aby klika dveří pracovala správně.
- Při montáži panelu obložení dveří dbejte, aby byl správně namontován plastový kryt, aby těsnil po celém obvodu a nepropouštěl vodu.