## Odstraňování poruch podle kódů DTC: 75

DTC 75: | Čidlo bočního zrychlení (porucha spoje)

1. | Zaparkujte vozidlo na vodorovné ploše.

2. | Zapněte zapalování (II).

3.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte položku LATERAL ACCELERATION SENSOR v nabídce VSA DATA LIST.

Je signalizována hodnota v rozmezí ±1 m/s2?

ANO - Přejděte na 4.

NE - Zkontrolujte správnost montáže snímače stáčivé rychlosti / bočního zrychlení. Pokud je instalace v pořádku, vyměňte snímač stáčivé rychlosti / bočního zrychlení. n

4. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

5. | Proveďte s vozidlem zkušební jízdu; během ní projeďte několika zatáčkami.

6. | Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt kódů DTC. Je signalizován kód DTC 75? ANO - Přejděte na 7. NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Nejpravděpodobnější příčinnou je to, že vozidlo jelo po extrémně šikmé vozovce.n

7. | Vypněte zapalování.

8. | Vyměňte snímač stáčivé rychlosti/bočního zrychlení za dobrý.

9. | Zapněte zapalování do polohy II.

10. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

11. | Proveďte s vozidlem zkušební jízdu; během ní projeďte několika zatáčkami.

12. | Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt kódů DTC. Je signalizován kód DTC 75? ANO - Vyměňte modulátor-řídicí jednotku VSA. n NE - Vyměňte původní snímač stáčivé rychlosti/bočního zrychlení. n