Odstraňování závad podle kódů DTC: P0532 (L13A)

## Odstraňování závad podle kódů DTC: P0532

DTC P0532: | Nízké napětí obvodu snímače tlaku klimatizace

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si poznamenejte veškerá statická data a data přístrojové desky a seznamte se se všeobecnými pokyny k odstraňování závad.

1. | Nastartujte motor a nechte jej běžet na volnoběh.

2. | Zapněte spínač ventilátoru.

3. | Zapněte spínač klimatizace.

4.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte v seznamu DATA LIST položku A/C PRESSURE SENSOR.

Je naměřeno cca 0,24 V nebo méně?

ANO - Přejděte na 5.

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače tlaku klimatizace a modulu ECM.n

5. | Vypněte zapalování.

6. | Odpojte 3P konektor snímače tlaku klimatizace.

7. | Zapněte zapalování do polohy II.

8. | Pomocí přístroje HDS zkontrolujte v seznamu DATA LIST položku A/C PRESSURE SENSOR. Je naměřeno cca 0,24 V nebo méně? ANO - Přejděte na 10. NE - Přejděte na 9.

9. | Změřte napětí mezi vývody č. 1 a č. 3 3P konektoru snímače tlaku klimatizace. Je naměřená hodnota cca 5 V? ANO - Přejděte na 18. NE - Přejděte na 14.

10. | Vypněte zapalování.

11. | Zkratujte vedení SCS pomocí HDS.

12. | Odpojte (44P) konektor A modulu ECM.

13. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 2 3P konektoru snímače tlaku klimatizace a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Opravte zkratovaný vodič mezi ECM (A16) a snímačem tlaku klimatizace a přejděte na 20. NE - Přejděte na 28.

14. | Vypněte zapalování.

15. | Zkratujte vedení SCS pomocí HDS.

16. | Odpojte (44P) konektor A modulu ECM.

17.

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 1 3P konektoru snímače tlaku klimatizace a vývodem A19 konektoru ECM.

Je obvod uzavřený?

ANO - Přejděte na 28.

NE - Opravte přerušené vedení mezi modulem ECM (A19) a snímačem tlaku klimatizace a přejděte na 20.

18. | Vypněte zapalování.

19. | Vyměňte snímač tlaku klimatizace.

20. | Připojte zpět veškeré konektory a baterii.

21. | Zapněte zapalování do polohy II.

22. | Pomocí přístroje HDS resetujte modul ECM.

23. | Proveďte postup uložení hodnot volnoběhu do paměti modulu ECM.

24. | Nastartujte motor a nechte jej běžet na volnoběh.

25. | Zapněte spínač ventilátoru.

26. | Zapněte spínač klimatizace.

27.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0532, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače tlaku klimatizace a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n

28. | Aktualizujte modul ECM, pokud nemá nejnovější software, nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

29. | Nastartujte motor a nechte jej běžet na volnoběh.

30. | Zapněte spínač ventilátoru.

31. | Zapněte spínač klimatizace.

32.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0532, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače tlaku klimatizace a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, je postup odstraňování závad dokončen. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n