Odstraňování závad podle kódů DTC: U0155 (R18A)

## Odstraňování závad podle kódů DTC: U0155

DTC U0155: | Porucha F-CAN (řídicí modul přístrojů-ECM)

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si poznamenejte veškerá statická data a data přístrojové desky a seznamte se se všeobecnými pokyny k odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování (II).

2. | Pomocí HDS vymažte kódy DTC.

3.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC.

Je signalizován kód DTC U0155?

ANO - Přejděte na 4.

NE - Náhodná chyba, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u řídicího modulu přístrojů (otáčk.) a modulu ECM.n

4. | Pomocí HDS zkontrolujte, zda se v nabídce DTCs MENU nevyskytují kódy DTC pro elektrické prvky karosérie. Je signalizován DTC B1168, B1169 a/nebo B1178? ANO - Přejděte na 5. NE - Proveďte zkoušku vstupů řídicího modulu přístrojů (tach). n

5. | Vypněte zapalování.

6. | Zkratujte vedení SCS pomocí HDS.

7. | Demontujte řídicí modul přístrojů (otáčk).

8. | Odpojte 36P konektor řídicího modulu přístrojů (otáčk.).

9. | Odpojte (44P) konektor A modulu ECM.

10. | Propojkou připojte vývod č. 1 36P konektoru řídicího modulu přístrojů (otáčkoměr) ke kostře.

11. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem A36 konektoru ECM a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 12. NE - Opravte přerušený vodič mezi modulem ECM (A36) a řídicím modulem přístrojů (otáčk.) a přejděte na 14.

12. | Propojkou připojte vývod č. 19 36P konektoru řídicího modulu přístrojů (otáčkoměr) ke kostře.

13.

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem A37 konektoru ECM a kostrou.

Je obvod uzavřený?

ANO - Vyměňte řídicí modul přístrojů (otáčk.) za dobrý, přejděte na 14 a znovu proveďte kontrolu. Pokud není signalizován kód DTC U0155, vyměňte původní řídicí modul přístrojů (otáčkoměr) a přejděte na 14.

NE - Opravte přerušený vodič mezi modulem ECM (A37) a řídicím modulem přístrojů (otáčk.) a přejděte na 14.

14. | Připojte zpět veškeré konektory a baterii.

15. | Zapněte zapalování do polohy (II).

16. | Pomocí HDS resetujte modul ECM.

17. | Proveďte proceduru uložení hodnot volnoběhu do paměti modulu ECM.

18.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC U0155, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u řídicího modulu přístrojů (otáčkoměr) a modulu ECM a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n