Zkouška elektromagnetů startéru (L13A)

## Zkouška elektromagnetů startéru

1. | Sundejte spodní kryt motoru.

2. | Odpojte nejprve kabel od záporného pólu baterie, teprve pak od kladného pólu.

3. | Odpojte kabel startéru (A) a motoru (B) a vypojte konektor (C).

4.

Zkontrolujte udržovací cívku z hlediska uzavřenosti obvodu mezi vývodem S a pláštěm kotvy (ukostření). Obvod musí být uzavřen.

- Pokud je obvod uzavřen, přejděte na 5.
- Pokud obvod není uzavřený, vyměňte elektromagnet.

5.

Zkontrolujte vtahovací cívku z hlediska uzavřenosti obvodu mezi vývodem S a vývodem M. Obvod musí být uzavřen.

- Pokud je obvod uzavřený, je elektromagnet v pořádku.
- Pokud obvod není uzavřený, vyměňte elektromagnet.

6. | Montáž proveďte v opačném sledu úkonů demontáže.

7. | Připojte k baterii nejprve kabel kladného pólu, teprve pak kabel záporného pólu.

8. | Nastavte hodiny.

9. | Seřiďte resetováním řídicí jednotku elektrického ovládání oken.