Montá řetězového kola vačkového hřídele (L13A)

## Montá řetězového kola vačkového hřídele

POZNÁMKA: Drte rozvodový řetěz mimo dosah magnetického pole.

1. | Namontujte rozvodový řetěz k řetězovému kolu vačkového hřídele tím, e vystředíte referenční značku (A) a potom namontujete řetězové kolo vačkového hřídele na vačkový hřídel.

2.

Otevřeným stranovým klíčem podrte vačkový hřídel a potom utáhněte roub.

Předepsaný utahovací moment
10 x 1,25 mm
56 N·m (5,7 kgf·m

3. | Skrz zpětný olejový otvor v hlavě válců naneste motorový olej na kluznou plochu posuvného prvku napínače rozvodového řetězu.

4. | Podrte řemenici klikového hřídele a nasaďte nástrčný klíč (A) na roub řetězového kola vačkového hřídele.

5.

Za účelem stlačení napínače rozvodového řetězu otáčejte vačkovým hřídelem ve směru hodinových ručiček a potom odmontujte roub 6 x 1,0 mm (B).
POZNÁMKA:

- Při otáčení vačkovým hřídelem nesmí moment přesáhnout 44 N·m (4,5 kgf·m).
- Neotáčejte vačkovým hřídelem proti směru hodinových ručiček.

6. | Namontujte roub pro údrbu (C) s novou podlokou (D).

7. | Namontujte novou zátku hlavy válců.

8. | Namontujte víko hlavy válců.