## Zkouška ovladače seřizování světlometů

## Model bez HID

1. | Odmontujte přístrojový panel.

2. | Odmontujte šrouby a vytáhněte spínač (A) ze spodního krytu přístrojové desky.

3.

Pohybujte ovladačem spínače a změřte odpor mezi vývody č. 1 a č. 6 a vývody č. 1 a č. 4 v polohách 0, 1, 2 a 3.

Mezi vývody č. 1 a č. 6:
cca 4,7 kW

Mezi vývody č. 4 a č. 6:

Poloha ovladače | 0 | 1 | 2 | 3
Odpor [cca (kW)] | 4,2 | 3,0 | 2,4 | 1,9