## Odstraňování závad podle kódů DTC: B1202 (P)

Signalizace DTC B1202 nebo DTC P: | Vnitřní chyba jednotky regulace prostředí ve voze

POZNÁMKA: Zkontrolujte stav baterie. asystém dobíjení, motor L13A7 motor R18A2.

1. | Pomocí HDS vymažte DTC.

2. | Vypněte zapalování a znovu jej zapněte do polohy II.

3. | Pomocí zkušebního přístroje HDS spusťte autodiagnostiku. nebo jednotku regulace prostředí ve voze.

4. | Zkontrolujte, zda se nevyskytují nějaké kódy DTC. Je signalizován kód DTC B1202 nebo P? ANO - Jednotka regulace prostředí ve voze je vadná vyměňte ji..n NE - Náhodná závada, jednotka regulace prostředí ve voze je v tuto chvíli v pořádku.n