Odstraňování poruch podle kódů DTC: P0642 (133-3) (N22A)

## Odstraňování poruch podle kódů DTC: P0642 (133-3)

DTC P0642: | Nízké napětí v obvodu referenčního napětí "A" snímačů

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování (II).

2. | Pomocí HDS vymažte kódy DTC.

3.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC.

Je signalizován kód DTC P0642?

ANO - Přejděte na 4.

NE - Náhodná chyba, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače APP a modulu ECM.n

4. | Vypněte zapalování.

5. | Odpojte 6P konektor snímače APP.

6. | Zapněte zapalování do polohy (II).

7. | Pomocí HDS vymažte kódy DTC.

8. | Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC. Je signalizován kód DTC P0642? ANO - Přejděte na 9. NE - Přejděte na 12.

9. | Vypněte zapalování a počkejte jednu minutu.

10. | Odpojte (58P) konektor č. 2 modulu ECM.

11.

Jednotlivě zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývody č. 14 a č. 15 konektoru č. 1 modulu ECM a kostrou.

Je obvod uzavřený?

ANO - Opravte zkratované vedení mezi snímačem APP a vývodem č. 14 (č. 15)* konektoru č.2 modulu ECM, potom přejděte na 14.

NE - Přejděte na 18.
*: Vedení APSBVCC

12. | Vypněte zapalování.

13. | Vyměňte modul plynového pedálu.

14. | Zapojte zpět všechny konektory.

15. | Zapněte zapalování do polohy II.

16. | Pomocí HDS resetujte modul ECM.

17.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0642, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače APP a modulu ECM a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n

18. | Pokud nemá modul ECM nejnovější software, aktualizujte jej nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

19.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0642, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače APP a modulu ECM a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, je postup odstraňování závad dokončen. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM.