Honování válce bloku motoru (R18A)

## Honování válce bloku motoru

Honování je nutné provádět pouze na rýhovaných nebo poškrábaných vývrtech válců.

1. | Změřte vývrty válců. Pokud bude blok použit znovu, upravte válce honováním a znovu změřte vývrty.

2. | Vymontujte a vyhoďte olejové trysky.

3.

Honování vývrtů válců provádějte s použitím honovacího oleje a jemným brusným kamenem (drsnost 400).

Honovací profil: | V úhlu 30-60 stupňů v mřížkovém profilu (A)

POZNÁMKA: Používejte pouze pevný honovací přípravek s brusným kamenem o drsnosti 400, případně jemnější, jako např. Sunnen, Ammco nebo jejich ekvivalent. Nepoužívejte brusivo opotřebené nebo poškozené.

4.

Po dokončení honování důkladně vyčistěte blok motoru a odstraňte veškeré kovové částice. Umyjte vývrty válců v horké mýdlové vodě, ihned je osušte a namažte olejem, aby se zabránilo rezivění. Zásadně nepoužívejte rozpouštědlo, které pouze rozmaže brusné částice na stěnách válce.

5.

V případě, že po provedení honování na provozní limit jsou vývrty válců stále rýhované nebo poškrábané, převrtejte blok motoru. Mírné vertikální rýhování a poškrábání je přípustné v případě, že není natolik hluboké, aby se v něm zachycoval nehet nebo pokud není vedené po celé délce vývrtu.

6. | Namontujte nové olejové trysky.