Demontáž a montáž alternátoru (L13A)

## Demontáž a montáž alternátoru

## Demontáž

1. | Od baterie nejprve odpojte záporný kabel a následně odpojte kladný kabel.

2. | Sundejte hnací řemen.

3. | Odmontujte sací potrubí.

4. | Od alternátoru odpojte konektor (A) a BLK vodič (B) alternátoru.

5. | Odmontujte objímky svazku (D) od alternátoru.

6. | Demontujte alternátor.

## Montáž

1. | Nainstalujte alternátor.

2. | K alternátoru připojte konektor alternátoru (A) a vodič BLK (B).

3. | Namontujte objímky svazku (C) k alternátoru.

4. | Namontujte sací vzduchový kanál.

5. | Namontujte hnací řemen.

6. | Nastavte napínací sílu řemenu.

7. | Připojte k baterii nejprve kabel kladného pólu, teprve pak kabel záporného pólu.

8. | Nastavte hodiny.

9. | Seřiďte resetováním řídicí jednotku elektrického ovládání oken.