## Test/výměna stropního světla

1. | Vypněte spínač světel.

2.

Pomocí malého šroubováku opatrně vypačte prosvětlovací kryty (A).

STROPNÍ SVĚTLO: | 8 W

3. | Vyšroubujte dva upevňovací šrouby.

4. | Od tělesa (C) odpojte 3P konektor (B).

5.

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývody.

- Je-li spínač v poloze DOOR, musí být mezi vývody č. 1 a č. 2 uzavřený obvod.
- Model se střešní clonou: Je-li spínač v poloze ON, musí být mezi vývody č. 2 a č. 3 uzavřený obvod.
- Model bez střešní clony: Mezi vývodem č. 2 a kovovou částí světla musí být uzavřený obvod.

6. | Montáž proveďte v opačném sledu úkonů demontáže.