Odstraňování poruch obvodu vysokých otáček ventilátoru chladiče (R18A)

## Odstraňování poruch obvodu vysokých otáček ventilátoru chladiče

1. | Ze skříňky pojistek a relé pod kapotou odpojte relé ventilátoru kondenzátoru a přezkoušejte jej. Je relé v pořádku? ANO - Přejděte na 2. NE - Vyměňte řídicí relé ventilátoru.n

2. | Změřte napětí mezi vývodem č. 5 5P zásuvky relé ventilátoru a kostrou. Je naměřeno napětí baterie? ANO - Přejděte na 3. NE - Vyměňte skříňku pojistek a relé pod kapotou.n

3. | Změřte napětí mezi vývodem č. 2 5P zásuvky relé ventilátoru a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Vyměňte skříňku pojistek a relé pod kapotou.n NE - Opravte přerušené vedení mezi vývodem č. 2 5P patice řídícího relé ventilátoru a kostrou. Pokud je vedení v pořádku, proveďte u G301 kontrolu ukostření.n