Výměna vysílací jednotky palivového čerpadla / palivoměru (R18A)

## Výměna vysílací jednotky palivového čerpadla / palivoměru

1. | Odmontujte jednotku palivové nádrže.

2. | Z jednotky palivové nádrže vymontujte snímač hladiny paliva (vysílací jednotka palivoměru) (A).

3.

Před namontováním jednotky palivové nádrže zkontrolujte tyto položky:

- Při připojování kabelového svazku dbejte, aby byl spoj pevně zajištěný a konektory (C) byly pevně zasunuty ve své poloze.
- Při montáži čidla palivoměru dbejte, aby byl spoj pevně zajištěný a konektor pevně zapadlý ve správné poloze. Nadměrně jej neohýbejte, ani jím příliš nekruťte.

4. | Sadu palivového filtru nasaďte zpět opačným sledem operací demontáže. Při montáži jednotky palivové nádrže vyrovnejte značky na jednotce a palivové nádrži.