## Výměna západky zadních dveří

POZNÁMKA: Při práci si chraňte ruce rukavicemi.

## Výměna západky

1.

Odmontujte následující součásti:

- Dveřní výplň
- Vnější klika dveří

2. | Vyšroubujte šrouby a potom odmontujte držák panelu (A).

3. | Odpojte konektor (A) pohonu centrálního zamykání dveří a spony (B).

4. | Dle potřeby sundejte víčka (C) a plastový kryt (D).

5. | Vyšroubujte šroub pro upevnění zadního dolního vedení skla (A).

6. | Odmontujte šrouby (A, B) upevňující západku (C) a otvorem mezi zadním spodním vedení skla (D) a dveřmi vytáhněte západku. Dbejte, abyste neohnuli táhlo vnější kliky (E), lanko západky (F) a lanko vnitřní kliky (G).

7.

Namontujte západku v opačném pořadí než při demontáži a dodržujte tyto pokyny:

- Dbejte, aby byl správně připojený konektor a aby bylo pevně připojeno každé táhlo.
- Přesvědčte se, zda lze dveře správně zamknout a odemknout.

## Výměna kabelu

1. | Odmontujte západku.

2. | Vymontujte šroub, sundejte chránič západky (A) a odpojte lanko západky (B) a lanko vnitřní kliky (C).

3.

Lanka nasaďte opačným sledem úkonů demontáže, přičemž dodržujte tyto pokyny:

- Ujistěte se, že je lanko západky a lanko vnitřní kliky pevně připojené.
- Dbejte, aby se dveře správně zamykaly a otevíraly.