Odstraňování závad systému M/T podle příznaků (N22A)

## Odstraňování závad systému M/T podle příznaků

Příznak | Pravděpodobné příčiny | Poznámky
--- | --- | ---

Obtížné řazení do RS1

1.
2.
3.

Vadný synchronizační kroužek RS1.
Vadné synchronizační pouzdro a náboj RS1/RS2.
Vadné kolo RS1.

- Zkontrolujte synchronizační kroužek RS1.
- Zkontrolujte synchronizační pouzdro a náboj RS1/RS2.
- Zkontrolujte kolo RS1

Obtížné řazení do RS2

1.
2.
3.

Vadný synchronizační kroužek RS2.
Vadné synchronizační pouzdro a náboj RS1/RS2.
Vadné kolo RS2.

- Zkontrolujte synchronizační kroužek RS2.
- Zkontrolujte synchronizační pouzdro a náboj RS1/RS2.
- Zkontrolujte kolo RS2.

Obtížné řazení do RS3

1.
2.
3.

Vadný synchronizační kroužek RS3.
Vadné synchronizační pouzdro a náboj RS3/RS4.
Vadné kolo RS3.

- Zkontrolujte synchronizační kroužek RS3.
- Zkontrolujte synchronizační pouzdro a náboj RS3/RS4.
- Zkontrolujte kolo RS3.

Obtížné řazení do RS4

1.
2.
3.

Vadný synchronizační kroužek RS4.
Vadné synchronizační pouzdro a náboj RS3/RS4.
Vadné kolo RS4.

- Zkontrolujte synchronizační kroužek RS4.
- Zkontrolujte synchronizační pouzdro a náboj RS3/RS4.
- Zkontrolujte kolo RS4.

Obtížné řazení do RS5

1.
2.
3.

Vadný synchronizační kroužek RS5.
Vadné synchronizační pouzdro RS5/RS6.
Vadné kolo RS5.

- Zkontrolujte synchronizační kroužek RS5.
- Zkontrolujte synchronizační pouzdro a náboj RS5/RS6.
- Zkontrolujte kolo RS5.

Obtížné řazení do RS6

1.
2.
3.

Vadný šestý synchronizační kroužek.
Vadné synchronizační pouzdro RS5/RS6.
Vadné kolo RS6.

- Zkontrolujte synchronizační kroužek RS6.
- Zkontrolujte synchronizační pouzdro a náboj RS5/RS6.
- Zkontrolujte kolo RS6.

Obtížné řazení do RS2

1.
2.
3.
4.

Vadná řadicí páka zpátečky.
Vadné vložené kolo zpátečky.
Vadné kolo zpátečky.
Vadný systém blokování zpátečky.

- Zkontrolujte řadicí páku zpátečky.
- Zkontrolujte vložené kolo zpátečky.
- Zkontrolujte kolo zpátečky.
- Zkontrolujte systém blokování zpátečky.

Hluk z převodovky

1.
2.
3.

Nízká hladina kapaliny převodovky.
Opotřebená nebo poškozená kola převodovky.
Opotřebená nebo poškozená ložiska převodovky.

- Zkontrolujte hladinu kapaliny převodovky.
- Zkontrolujte kola převodovky.
- Zkontrolujte ložiska převodovky.

Řadicí páka se nepohybuje plynule

1.
2.

Vadné lanko řazení.
Místo připojení lanka řazení k převodovce nebo karosérii

- Zkontrolujte lanko řazení.
- Zkontrolujte místo připojení lanka řazení.

Vyskakování z kola převodovky

1.
2.

Vadná pružiny kuličky zarážky.
Opotřebené ozubení synchronizačního kola.

- Zkontrolujte pružiny kuličky zarážky.
- Zkontrolujte ozubení synchronizačního kola.