Montáž olejové vany motoru (N22A)

## Montáž olejové vany motoru

1. | Odstraňte veškeré staré tekuté těsnění z dosedacích ploch olejové vany, šroubů a otvorů pro šrouby.

2. | Očistěte a osušte dosedací plochy olejové vany.

3.

Na dosedací plochu olejové vany bloku motoru rovnoměrně naneste tekuté těsnění, P/N 08C70-K0234M nebo 08C70-
K0334M.
POZNÁMKA: Pokud od nanesení tekutého těsnění uplynulo více než 5 minut, součásti nesestavujte. Místo toho odstraňte staré těsnění a naneste nové.

4. | Namontujte olejovou vanu.

5.

Utáhněte šrouby ve dvou nebo třech krocích. V konečném kroku utáhněte všechny šrouby v uvedeném pořadí momentem 12 N·m
(1,2 kgf·m). Na každé straně řemenice klikového hřídele a setrvačníku setřete nadbytečnou vazelínu.
POZNÁMKA:

- Počkejte nejméně 30 minut a teprve potom naplňte motor olejem.
- Po montáži olejové vany motor nespouštějte dříve než za tři hodiny.

6. | Namontujte upevňovací šrouby převodovky.

7. | Namontujte držák kompresoru klimatizace.

8. | Namontujte trubici měrky oleje (A) s novým O-kroužkem (B).

9. | Namontujte měrku.

10. | Namontujte tlakový spínač motorového oleje.

11. | Namontujte dva šrouby (A) pro upevnění držáku svazku.

12. | Připojte konektor snímače hladiny oleje (B) a poté namontujte kryt tohoto snímače (C).

13. | Namontujte držák (A) spodní torzní tyče (A).

14. | Namontujte výztuž držáku (A) a utáhněte upevňovací šrouby v uvedeném číselném pořadí.

15. | Pokud je motor stále ve voze, proveďte následující kroky.

16. | Povolte upevňovací šroub (A) horní torzní tyče.

17. | Namontujte dolní torzní tyč a utáhněte její nové šrouby v uvedeném číselném pořadí.

18. | Utáhněte upevňovací šroub horní torzní tyče.

19. | Nasaďte vstupní trubku mezichladiče (A) na výstupní hadici turbodmychadla (B) a namontujte držák vstupní trubky mezichladiče (C).

20.

Volně utáhněte upevňovací šrouby trubky sání mezichladiče (D). Vyrovnejte značku (E) na vstupní trubce mezichladiče se značkou (F) na výstupní hadici turbodmychadla a nasuňte tuto hadici na vstupní trubku mezichladiče, dokud se její konec nespojí s rozšířenou částí (G).

21. | Utáhněte upevňovací šrouby trubky sání mezichladiče a připevněte objímku (H) výstupní hadice turbodmychadla. Poté připojte vstupní hadici mezichladiče (I) a připevněte ji objímkou (J).

22. | Namontujte spodní kryt motoru.

23. | Namontujte kompresor klimatizace.

24. | Namontujte alternátor.

25. | Nasaďte hnací řemen.

26. | Doplňte motorový olej.