Odstraňování závad podle kódů DTC: P0563 (34-6) (N22A)

## Odstraňování závad podle kódů DTC: P0563 (34-6)

DTC P0563: | Vysoké napětí v obvodu napájecího zdroje modulu ECM

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování do polohy II.

2. | Pomocí HDS zkontrolujte v seznamu DATA LIST položku BATTERY. Je naměřena hodnota cca 18,2 V nebo více? ANO - Přejděte na 3. NE - Přejděte na 4.

3. | Zkušebním přístrojem zkontrolujte napětí baterie. Je naměřena hodnota cca 18,2 V nebo více? ANO - Vyměňte baterii a přejděte na 6. NE - Přejděte na 8.

4. | Nastartujte motor.

5. | Pomocí HDS zkontrolujte v seznamu DATA LIST položku BATTERY. Je naměřena hodnota cca 18,2 V nebo více? ANO - Zkontrolujte alternátora přejděte na 6. NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku.n

6. | Pomocí HDS resetujte modul ECM.

7.

Pomocí HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0563, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, odstraňte závadu podle signalizovaného kódu DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n

8. | Aktualizujte modul ECM (pokud nemá nejnovější software) nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

9.

Pomocí HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0563, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, odstraňte závadu podle signalizovaného kódu DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, odstraňování závad bylo dokončeno. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n