## Test funkce elektricky ovládaných zrcátek

1. | Odmontujte panel dveří řidiče.

2. | Odpojte 13P konektor (A) od spínače elektricky ovládaného zrcátka (B).

3.

Podle stávajícího příznaku vyberte příslušnou zkoušku:

- Pokud nefungují obě zrcátka, přejděte na 4.
- Pokud nefunguje levé zrcátko, přejděte na 6.
- Pokud nefunguje pravé zrcátko, přejděte na 7.
- Sklopná zrcátka nefungují, přejděte na 8.

### Obě zrcátka

4.

Při zapnutém zapalování (II) změřte napětí mezi vývodem č. 2 a kostrou.
Musí být naměřena hodnota odpovídající napětí baterie.

- Pokud není naměřeno napětí baterie, zkontrolujte, zda není:
  - Spálená pojistka č. 36 (10 A) ve skříňce pojistek a relé pod přístrojovou deskou.
  - Přerušený WHT vodič.
- Pokud je naměřeno napětí baterie, přejděte na 5.

5.

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 6 a kostrou.
Obvod musí být uzavřen.

- Pokud obvod není uzavřený, zkontrolujte, zda není:
  - Přerušený BLK vodič.
  - Špatné ukostření (G501).
- Pokud je obvod uzavřený, jednotlivě zkontrolujte obě zrcátka a přejděte na 6.

### Levé zrcátko

6.

Zkratovacími propojkami připojte vývod č. 2 k vývodu č. 10 a vývod č. 5 (pak č. 12) k vývodu č. 6. Levé zrcátko se musí při zapnutém zapalování (II) naklápět dolů (pak doleva).

- Pokud se zrcátko nenaklápí dolů (resp. doleva), zkontrolujte, zda není přerušený PUR (nebo PNK) vodič mezi levým zrcátkem a 13P konektorem. Pokud je vodič v pořádku, zkontrolujte pohon levého zrcátka.
- Pokud se zrcátko nenaklápí dolů ani doleva, opravte GRN vodič.
- Pokud zrcátko funguje správně, zkontrolujte spínač zrcátek.

### Pravé zrcátko

7.

Zkratovacími propojkami připojte vývod č. 2 k vývodu č. 11 a vývod č. 5 (pak č. 13) k vývodu č. 6. Pravé zrcátko se musí při zapnutém zapalování (II) naklápět dolů (pak doleva).

- Pokud se zrcátko nenaklápí dolů (resp. doleva), zkontrolujte, zda není přerušený PUR (nebo BLU) vodič mezi pravým zrcátkem a 13P konektorem. Pokud je vodič v pořádku, zkontrolujte pohon pravého zrcátka.
- Pokud se zrcátko nenaklápí dolů ani doleva, opravte WHT vodič.
- Pokud zrcátko funguje správně, zkontrolujte spínač zrcátek.

### Zatahovatelné zrcátko

8.

Propojkami propojte vývody č. 2 a č. 7 (nebo č. 8) a vývody č. 8 (nebo č. 7) a č. 6 a zkontrolujte sklápění zrcátka. Při zapnutí zapalování (II) se obě zrcátka musí zasunout (nebo vysunout).

- Pokud nefungují obě zrcátka, zkontrolujte následující:
  - Spálená pojistka č. 36 (10 A) ve skříňce pojistek a relé pod přístrojovou deskou.
  - Přerušený vodič RED nebo LT BLU.
  - Špatné ukostření (G501).
- Pokud nefunguje pouze jedno zrcátko, zkontrolujte pohon zatahovatelného zrcátka.
- Pokud fungují obě zrcátka, zkontrolujte spínač zasunování/vysunování.