## Demontáž a montáž zadní středové konzoly

POZNÁMKA:

- Při demontáži součástí používejte nástroje na obložení.
- Dejte pozor, abyste nepoškrábali přední sedadlo, přístrojovou desku a okolní součásti.

1. | Posuňte obě přední sedadla zcela dozadu.

2. | Odmontujte krytky (A) a šrouby.

3. | Posuňte obě přední sedadla zcela dozadu.

4. | Odmontujte krytky (A) a šrouby.

5. | Lehce odtáhněte přední okraj zadní středové konzole (A) a uvolněte spony (B, C) a odpojte háčky (D).

6. | Zvedněte zadní část zadní středové konzole (A) a odpojte konektory (B) zapalovače cigaret a konektor (C) vyhřívání sedadla (u některých modelů), potom vytáhněte konzolu.

7.

Namontujte zadní středovou konzolu v opačném sledu operací demontáže, přičemž dodržujte tyto pokyny:

- Ujistěte se, že konektor zapalovače cigaret a konektory vyhřívání sedadla (u některých modelů) jsou správně připojené.
- Vyměňte všechny poškozené příchytky.
- Pevně zatlačte příchytky a háčky do své polohy.