## Demontáž a montáž modulátoru řídicí jednotky VSA

POZNÁMKA:

- Nepostříkejte brzdovou kapalinou vozidlo, můžete poškodit lak. Pokud přesto dojde k potřísnění laku brzdovou kapalinou, okamžitě ji omyjte vodou.
- Dejte pozor, abyste během demontáže a montáže nepoškodili nebo nezdeformovali brzdové trubky.
- Abyste zabránili vytékání brzdové kapaliny, zazátkujte a přikryjte konce hadic a spojek dílenskou utěrkou nebo podobným materiálem.

## Demontáž

1. | Odmontujte přední vnitřní blatník.

2. | Odmontujte přední nárazník.

3. | Odmontujte kryt proti nečistotám (A).

4. | Odpojte 46P konektor (A) modulátoru-řídicí jednotky ABS vytažením pojistky (B); konektor se sám rozpojí.

5. | Odpojte šest brzdových trubek od modulátoru-řídicí jednotky VSA. POZNÁMKA: Brzdové trubky jsou připojeny k hlavnímu válci (C) a brzdovému systému pravého předního (D), levého zadního (E), pravého zadního (F) a levého předního (G) kola.

6. | Odmontujte modulátor-řídicí jednotku VSA (H) s držákem (I) od karosérie.

7. | Odmontujte modulátor-řídicí jednotku VSA z držáku.

## Montáž

1. | Upevnětete modulátor-řídicí jednotku VSA do držáku.

2. | Namontujte držák s modulátorem-řídicí jednotkou VSA.

3. | Připojte šest brzdových trubek a potom utáhněte převlečné matice předepsaným momentem.

4. | Vyrovnejte styčnou plochu 46P konektoru modulátoru-řídicí jednotky VSA s modulátorem-řídící jednotkou VSA.

5. | Zasuňte pojistku 46P konektoru modulátoru - řídicí jednotky VSA a ujistěte se, že konektor řádně dosedl.

6. | Nasaďte chránič.

7. | Namontujte přední nárazník.

8. | Namontujte přední vnitřní blatník.

9. | Odvzdušněte brzdový systém.

10. | Nastartujte motor a zkontrolujte, že zhasnou kontrolky ABS a VSA.

11.

Projeďte zkušebně vozidlo a zkontrolujte, zda se nerozsvítí kontrolky ABS a VSA.
POZNÁMKA: Pokud je brzdový pedál měkký, může být vzduch v modulátoru, který je pak během modulace zaváděn do normálního brzdového systému. Znovu odvzdušněte brzdový systém.