Výměna dynamického tlumiče hnacího hřídele (L13A/R18A)

## Výměna dynamického tlumiče hnacího hřídele

1. | Demontujte vnitřní kloub.

2.

Odmontujte objímky dynamického tlumiče. Buďte opatrní, abyste nepoškodili dynamický tlumič.

- Pokud je objímka manžety svařovaného typu, přeřízněte objímku manžety.
- Pokud je objímka manžety typu s dvojitou smyčkou, odehněte konec objímky a zatlačte jej do klipu.
- Pokud je objímka manžety nízkoprofilového typu, přeštípněte objímku manžety štípacími kleštěmi na objímky manžet.

3. | Omotejte drážkování na hnacím hřídeli vinylovou páskou (A), aby se zabránilo poškození dynamického tlumiče. Levý hnací hřídel mechanické převodovky SPLM, SPHM Pravý hnací hřídel mechanické převodovky SPLM

4. | Odmontujte dynamický tlumič. Buďte opatrní, abyste nepoškodili dynamický tlumič.

5. | Dle obrázku nastavte polohu nového dynamického tlumiče.

6. | Namontujte objímku dynamického tlumiče.

7. | Namontujte vnitřní kloub.