Montáž olejové vany motoru (R18A)

## Montáž olejové vany motoru

1. | Odstraňte veškeré staré tekuté těsnění z dosedacích ploch olejové vany, šroubů a otvorů pro šrouby.

2. | Očistěte a osušte dosedací plochy olejové vany.

3.

Na dosedací plochu olejové vany pro dolní část bloku motoru rovnoměrně naneste tekuté těsnění P/N 08C70-K0234M, 08C70- K0334M nebo 08C70-X0331S.
POZNÁMKA: Pokud od nanesení tekutého těsnění uplynulo 5 minut či více, díly nesestavujte. Odstraňte toto staré tekuté těsnění a naneste nové.

4. | Nasaďte spojovací čepy (A) a namontujte olejovou vanu (B) s novými O-kroužky (C).

5.

Utáhněte šrouby ve dvou nebo třech krocích. V posledním kroku utáhněte všechny šrouby v uvedeném pořadí momentem 18 N·m (1,8 kgf·m). Na každé straně řemenice klikového hřídele a setrvačníku setřete nadbytečnou vazelínu.
POZNÁMKA:

- Počkejte alespoň 30 minut a teprve potom naplňte motor olejem.
- Po montáži olejové vany motor nespouštějte dříve než za tři hodiny.

6. | Namontujte kryt spojky (A) a našroubujte dva šrouby pro upevnění převodovky.

7. | Namontujte držák kompresoru klimatizace.

8. | Odmontujte držák dolní torzní tyče.

9. | Připojte konektor snímače hladiny oleje (A) a nasaďjte kryt tohoto snímače (B).

10. | Našroubujte dva šrouby (C) pro upevnění držáku svazku.

11. | Pokud je motor stále ve voze, proveďte následující kroky.

12. | Vozidlo na zvedáku spusťte dolů.

13. | Povolte upevňovací šroub horní torzní tyče.

14. | Zvedněte vozidlo na zvedáku.

15. | Namontujte spodní torzní tyč.

16. | Vozidlo na zvedáku spusťte dolů.

17. | Utáhněte upevňovací šroub horní torzní tyče.

18. | Zvedněte vozidlo na zvedáku.

19. | Namontujte výfukovou trubku A.

20. | Vozidlo na zvedáku spusťte dolů.

21. | Namontujte kompresor klimatizace. Nasaďte objímku svazku a připojte konektor spojky kompersoru klimatizace (model s klimatizací).

22. | Namontujte kryt ventilátoru kondenzátoru klimatizace (model s klimatizací).

23. | Nasaďte hnací řemen (model s klimatizací).

24. | Doplňte motorový olej.

25. | Nasaďte spodní kryt motoru.