Přehled přiřazení pojistek k součástem - pojistková/reléová skříňka pod přístrojovou deskou (L13A/R18A)

## Přehled přiřazení pojistek k součástem - pojistková/reléová skříňka pod přístrojovou deskou

Skříňka pojistek a relé pod přístrojovou deskou
Číslo pojistky | Ampéry | Barva vodiče | Jištěné součásti nebo obvody
--- | --- | --- | ---
1 | 7,5 A | WHT | Senzor automatických světel a deště, spínač klimatizace na straně spolujezdce, řídicí jednotka regulátoru sklonu světlometů, motor regulátoru sklonu světlometů, regulátor sklonu světlometů, kontrolka spínače elektricky ovládaného zrcátka, hlavní spínač elektrického ovládání oken
2 | 15 A | YEL | Modul ECM, jednotka imobilizéru - bezklíčového ovládání, jednotka MICU
3 | 10 A | YEL | Alternátor, modul ECM, sekundární HO2S, elektromagnet blokování zpátečky
4 | 7,5 A | YEL | Řídicí jednotka EPS, modulátor-řídicí jednotka VSA, modulátor-řídicí jednotka ABS, snímač stáčivé rychlosti
5 | 15 A | LT BLU | Topná tělesa vyhřívání sedadel
6 | 20 A | WHT | Přední světla do mlhy, relé předních světel do mlhy
7 | 10 A | ORN | Přední obrysová světla (KS)
8 | 7,5 A | GRN | Startovací spínač, relé inhibitoru
9 | 7,5 A | WHT | Jednotka SRS (VA)
10 | 7,5 A | LT BLU | Spínač světel zpátečky, řídicí modul přístrojů (tach.), řídicí modul přístrojů (speedo.)
Vnitřní připojení | MICU
11 | 10 A | RED | Jednotka SRS (VB)
12 | 10 A | Vnitřní připojení | MICU
13 | 10 A | RED | Levý světlomet (dálkové)
14 | 7,5 A | GRY | Orientační světlo, audiosystém, hlavní spínač tempomatu / kontrolka spínače SET/RESUME/CANCEL, osvětlení odkládací schránky, osvětlení spínače výstražných světel, osvětlení spínače seřizovače světlometů, ovládací panel topení/ovládání HVAC/jednotka regulace prostředí ve voze, displej navigačního systému, navigační systém, osvětlení spínače střešní clony, osvětlení spínače vyhřívání sedadla, osvětlení spínače Select/Reset/Information, osvětlení vypínače VSA
15 | 7,5 A | RED | Relé systému denního provozu světel (KS), přední obrysová světla (mimo KS), osvětlení tabulky registrační značky, koncová světla
16 | 15 A*1 | GRN | Řídicí jednotka ostřikovače světlometů, pravý světlomet (tlumené)
10 A*2
17 | 15 A*1 | YEL | Levý světlomet (tlumené)
10 A*2
18 | 20 A | Vnitřní připojení | MICU
19 | 15 A | Vnitřní připojení | MICU
20 | 7,5 A | Vnitřní připojení | MICU
21 | 30 A*1 | Vnitřní připojení | MICU
20 A*2
22 | ——— | ——— | Není použito
23 | 7,5 A | LT BLU | ECM
24 | 20 A | GRN | Motor střešní clony
25 | 20 A | WHT | Pohon zamykání Super (KE), relé zamykání Super (KE)
26 | 20 A | WHT | Hlavní spínač elektrického ovládání oken
27 | ——— | ——— | Není použito
28 | 20 A | RED | Napájecí zásuvka příslušenství
29 | 20 A | BLU | Zapalovač cigaret
30 | 20 A | GRN | Spínač okna spolujezdce

*1: | s HID
*2: | bez HID

Číslo pojistky | Ampéry | Barva vodiče | Jištěné součásti nebo obvody
--- | --- | --- | ---
31 | 30 A | WHT | Řídicí jednotka ostřikovače světlometů, motor stěrače světlometů
32 | 20 A | LT BLU | Spínač pravého zadního okna
33 | 20 A | RED | Spínač levého zadního okna
34 | ——— | ——— | Není použito
35 | 7,5 A | PUR | Napájecí zásuvka příslušenství, audiosystém, ovladač, zapalovač cigaret, řídicí jednotka systému pro telefonování handsfree, jednotka navigačního displeje, navigační jednotka
Vnitřní připojení | MICU
36 | 10 A | WHT | Relé spojky kompresoru klimatizace, relé motoru větráku, jednotka regulace prostředí ve voze, pohon elektricky ovládaného zrcátka, vyhřívání elektricky ovládaných zrcátek, vyhřívání sedadel, relé ventilátoru chladiče, relé vyhřívání zadního okna
37 | 7,5 A | Vnitřní připojení | MICU
38 | 30 A | Vnitřní připojení | MICU