Kontrola otáček volnoběhu (N22A)

## Kontrola otáček volnoběhu

POZNÁMKA: Před kontrolou otáček volnoběhu zkontrolujte tyto položky:

- Nerozsvítila se kontrolka nesprávné funkce (MIL) či kontrolka žhavicích svíček.
- Čistič vzduchu

1. | Připojte HDS ke konektoru datového vedení (DLC) (A) pod přístrojovou deskou na straně řidiče.

2. | Nastartujte motor. Udržujte motor na 3 000 ot/min (min-1) bez zatížení (v neutrálu) až do zapnutí ventilátoru chladiče a pak jej nechte běžet na volnoběh.

3.

Zkontrolujte otáčky volnoběhu bez zatížení: světlomety, ventilátor větráku, ventilátor chladiče a klimatizace musí být vypnuté.

Volnoběžné otáčky musí být: | 850±50 ot/min (min-1)

POZNÁMKA: Pokud otáčky volnoběhu nejsou v předepsaném rozmezí, přejděte na odstraňování poruch podle příznaků.