## Odstraňování poruch pomocí kódů DTC: 12, 14, 16, 18

DTC 12, 14, 16, 18: | Snímač kola (elektrický šum / náhodné přerušení)

POZNÁMKA: Pokud se kontrolka ABS rozsvítí z důvodu elektrického šumu, kontrolka zhasne v případě, že projedete vozidlo rychlostí nad 15 km/h a šum se nevyskytne.

1. | Zapněte zapalování (II).

2. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

3. | Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt kódů DTC. Je současně signalizován kód DTC 11, 13, 15 a/nebo 17 a kód DTC 12, 14, 16 a/nebo 18? ANO - Odstraňte závady podle kódů 11, 13, 15 a/nebo 17. n NE - Přejděte na 4.

4. | Vypněte zapalování.

5.

Zkontrolujte příslušný snímač kola a magnetické kódovacího zařízení na ložisku kola nebo generátor impulsů na ložisku náboje.

DTC | Příslušný snímač kola
--- | ---
12 | Pravé přední
14 | Levé přední
16 | Pravé zadní
18 | Levé zadní

Jsou správně namontované a v pořádku?

ANO - Přejděte na 6.

NE - Řádně namontujte nebo vyměňte příslušný snímač kola, ložisko kola nebo na jednotku ložiska náboje a znovu přezkoušejte při zkušební jízdě.n

6. | Zapněte zapalování do polohy II.

7. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

8. | Proveďte zkušební jízdu vozidla při rychlosti 15 km/h nebo vyšší.

9.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt kódů DTC.

Je signalizován kód DTC 12, 14, 16 nebo 18?

ANO - Přejděte na 10.

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte uvolněné vývody mezi 2P konektorem snímače kola a 26P konektorem modulátoru-řídicí jednotky ABS. Viz část o odstraňování náhodných závad. n

10. | Vypněte zapalování.

11. | Příslušný snímač kola vyměňte za dobrý.

12. | Zapněte zapalování do polohy II.

13. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

14. | Proveďte zkušební jízdu vozidla při rychlosti 15 km/h nebo vyšší.

15.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt kódů DTC.

Je signalizován kód DTC 12, 14, 16 nebo 18?

ANO - Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné vývody 26P konektoru modulátoru-řídicí jednotky ABS. Pokud je třeba, vyměňte modulátor-řídicí jednotku ABS za dobrou a znovu proveďte kontrolu.n

NE - Vyměňte původní snímač kola. n