Odstraňování poruch podle kódů DTC: P1384 (173-4) (N22A)

## Odstraňování poruch podle kódů DTC: P1384 (173-4)

DTC P1384: | Závada v obvodu žhavicích svíček

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování do polohy (II).

2. | Pomocí HDS vymažte kódy DTC.

3. | Pomocí HDS proveďte GLOW ON/OFF v nabídce INSPECTION MENU.

4.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC.

Je signalizován kód DTC P1384?

ANO - Přejděte na 5.

NE - Náhodná chyba, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u řídicího modulu žhavicích svíček a modulu ECM.n

5. | Vypněte zapalování.

6. | Odpojte 11P konektor řídicího modulu žhavicích svíček.

7.

Jednotlivě změřte odpor mezi kostrou a vývody č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 11P konektoru řídicího modulu žhavicích svíček.

Je naměřená hodnota cca 1,0 W?

ANO - Přejděte na 8.

NE - Opravte přerušené vedení mezi řídicím modulem žhavicích svíček a každou žhavicí svíčkou a přejděte na 11.

8. | Odpojte 1P konektor všech žhavicích svíček.

9. | Na straně žhavicí svíčky změřte odpor mezi vývodem 1P konektoru každé žhavicí svíčky a tělesem žhavicí svíčky. Je naměřená hodnota cca 1,0 W? ANO - Přejděte na 10. NE - Vyměňte žhavicí svíčku a přejděte na 11.

10. | Vyměňte řídicí modul žhavicích svíček.

11. | Zapojte zpět všechny konektory.

12. | Zapněte zapalování do polohy (II).

13. | Pomocí HDS resetujte modul ECM.

14. | Pomocí HDS proveďte GLOW ON/OFF v nabídce INSPECTION MENU.

15.

Pomocí HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P1384, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u řídicího modulu žhavicích svíček, žhavicí svíčky a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n