## Kontrola / výměna spínače stěračů / ostřikovače

1. | Odmontujte kryty sloupku řízení.

2. | Odpojte 8P konektor (A) od spínače stěračů/ostřikovače (B).

3. | Vyšroubujte dva šrouby a potom vytáhněte spínač stěračů a ostřikovače.

4.

Prohlédněte všechny vývody konektoru a zkontrolujte, zda mají správný kontakt.

- Pokud jsou vývody ohnuté, uvolněné nebo zkorodované, opravte je dle potřeby a systém znovu přezkoušejte.
- Pokud jsou vývody v pořádku, dle tabulky zkontrolujte stav uzavřenosti obvodu mezi vývody v každé poloze spínače. Pokud obvod není podle předpisu uzavřený, vyměňte spínač.