Zkouška relé napájení (N22A)

## Zkouška relé napájení

Pomocí této tabulky určete typ relé a přezkoušejte jej způsobem pro ně uvedeným.

Relé | Zkouška
--- | ---
Relé spojky kompresoru klimatizace | Typ spínací
Relé ventilátoru kondenzátoru klimatizace
Odpojovací relé ACC
Relé napájecí zásuvky příslušenství
Relé motoru větráku
Relé zapalovače cigaret
Relé ETCS
Relé předních mlhových světel
Relé předehřívače paliva
Relé houkačky
Odpojovací relé IG1
Odpojovací relé IG2
Hlavní relé ECU
Relé A, B, C předehřívače PTC
Hlavní relé 1 PGM-FI
Relé vyhřívání elektricky ovládaných zrcátek
Relé elektrického ovládání oken
Relé ventilátoru chladiče
Relé vyhřívání zadního okna
Odpojovací relé startéru
Řídicí relé ventilátoru | Typ s pěti vývody
Relé inhibitoru
Levé relé zamykání Super
Pravé relé zamykání Super

## Typ spínací

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývody.

- Pokud je připojeno napájecí napětí a kostra k vývodům č. 3 a č. 4, musí být mezi vývody č. 1 a č. 2 uzavřený obvod.
- Při odpojeném napájecím napětí nesmí být mezi vývody č. 1 a č. 2 uzavřený obvod.

## Typ s pěti vývody

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývody.

- Pokud je připojeno napájecí napětí a kostra k vývodům č. 3 a č. 5, musí být mezi vývody č. 1 a č. 2 uzavřený obvod.
- Při odpojeném napájecím napětí musí být mezi vývody č. 1 a č. 4 uzavřený obvod.