Odstraňování poruch podle kódů DTC: P0047 (172-6) (N22A)

## Odstraňování poruch podle kódů DTC: P0047 (172-6)

DTC P0047: | Obvod elektromagnetu regulace plnicího tlaku turbodmychadla je zkratovaný na kostru

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování (II).

2. | Pomocí HDS vymažte kódy DTC.

3. | Nastartujte motor.

4.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC a kódy DTC.

Je signalizován kód DTC P0047?

ANO - Přejděte na 5.

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u elektromagnetického ventilu regulace plnicího tlaku turbodmychadla a modulu ECM.n

5. | Vypněte zapalování a počkejte 1 minutu.

6. | Odpojte 2P konektor elektromagnetického ventilu regulace plnicího tlaku turbodmychadla.

7. | Odpojte konektor č. 1 (96P) modulu ECM.

8.

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 2 2P konektoru elektromagnetického ventilu regulace plnicího tlaku turbodmychadla a kostrou.

Je obvod uzavřený?

ANO - Opravte zkratovaný vodič mezi elektromagnetickým ventilem regulace plnicího tlaku turbodmychadla a vývodem č. 78 konektoru ECM č. 1 a přejděte na 11.

NE - Přejděte na 9.

9. | Na straně elektromagnetu změřte odpor mezi vývody č. 1 a č. 2 2P konektoru elektromagnetického ventilu regulace plnicího tlaku turbodmychadla. Je naměřeno cca 10-14W (při 20°C)? ANO - Přejděte na 16. NE - Přejděte na 10.

10. | Vyměňte elektromagnetický ventil regulace plnicího tlaku turbodmychadla.

11. | Zapojte znovu všechny konektory.

12. | Zapněte zapalování (II).

13. | Pomocí HDS resetujte modul ECM.

14. | Nastartujte motor.

15.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC a kódy DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0047, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u elektromagnetického ventilu regulace plnicího tlaku turbodmychadla a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, odstraňte závadu podle signalizovaného kódu DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n

16. | Aktualizujte modul ECM (pokud nemá nejnovější software) nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

17. | Nastartujte motor.

18.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC a kódy DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0047, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u elektromagnetického ventilu regulace plnicího tlaku turbodmychadla a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, odstraňte závadu podle signalizovaného kódu DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, odstraňování závad bylo dokončeno. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n