Odstraňování poruch podle kódů DTC: P0383 (173-6) (N22A)

## Odstraňování poruch podle kódů DTC: P0383 (173-6)

DTC P0383: | Obvod řídicího modulu žhavicích svíček je zkratovaný na kostru

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování (II).

2. | Pomocí HDS vymažte kódy DTC.

3. | Pomocí HDS proveďte zkoušku žhavicích svíček GLOW PLUG TEST v nabídce INSPECTION.

4.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC a kódy DTC.

Je signalizován kód DTC P0383?

ANO - Přejděte na 5.

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u řídicího modulu žhavicích svíček a modulu ECM.n

5. | Vypněte zapalování a počkejte 1 minutu.

6. | Odpojte 11P konektor řídicího modulu žhavicích svíček.

7. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 11 11P konektoru řídicího modulu žhavicích svíček a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 8. NE - Přejděte na 10.

8. | Odpojte (58P) konektor č. 2 modulu ECM.

9.

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 11 11P konektoru řídicího modulu žhavicích svíček a kostrou.

Je obvod uzavřený?

ANO - Opravte zkrat mezi řídicím modulem žhavicích svíček a vývodem č. 52 konektoru ECM č. 2 a přejděte na 11.

NE - Přejděte na 16.

10. | Vyměňte řídicí modul žhavicích svíček.

11. | Zapojte znovu všechny konektory.

12. | Zapněte zapalování (II).

13. | Pomocí HDS resetujte modul ECM.

14. | Pomocí HDS proveďte GLOW ON/OFF v nabídce INSPECTION MENU.

15.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC a kódy DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0383, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u řídicího modulu žhavicích svíček a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, odstraňte závadu podle signalizovaného kódu DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n

16. | Aktualizujte modul ECM (pokud nemá nejnovější software) nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

17. | Pomocí HDS proveďte GLOW ON/OFF v nabídce INSPECTION MENU.

18.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC a kódy DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0383, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u řídicího modulu žhavicích svíček a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, odstraňte závadu podle signalizovaného kódu DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, odstraňování závad bylo dokončeno. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n