Odstraňování poruch systému startování podle příznaku (N22A)

## Odstraňování poruch systému startování podle příznaku

Příznak | Diagnostický postup | Zkontrolujte také
--- | --- | ---

Motor nestartuje
(neprotočí se)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zkontrolujte kódy DTC řídicího systému dieselového motoru.
Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné vývody nebo přípojky baterie.
Proveďte zkoušku baterie z hlediska nedostatečného nabití.
Zkontrolujte startér.
Zkontrolujte relé inhibitoru.
Proveďte zkoušku startovacího spínače.
Zkontrolujte spínač zapalování nebo vedení.

Špatné ukostření u G403

Motor se protočí, ale nenastartuje

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zkontrolujte, zda jsou signalizovány kódy DTC řídicího systému dieselového motoru.
Zkontrolujte, zda není ucpané nebo poškozené palivové vedení.
Zkontrolujte, zda není ucpaný palivový filtr.
Odvzdušněte palivovou soustavu.
Zkontrolujte, zda není komprese motoru nízká.
Zkontrolujte, zda není poškozený nebo prasklý rozvodový řetěz.

Hladina paliva v nádrži

Motor startuje ztěžka | 1. 2. 3. 4. | Zkontrolujte, zda jsou signalizovány kódy DTC řídicího systému dieselového motoru. Zkontrolujte, zda není ucpané nebo poškozené palivové vedení. Zkontrolujte, zda není ucpaný palivový filtr. Odvzdušněte palivovou soustavu. |
Motor se protáčí pomalu | 1. 2. 3. 4. | Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné vývody nebo přípojky baterie. Přezkoušejte nabití baterie. Zkontrolujte, zda nevázne startér. Zkontrolujte, zda není nadměrný odpor motoru. |