## Výměna hlavních světlometů

1. | Odmontujte přední nárazník.

2.

Vymontujte tři upevňovací šrouby a lehce vytáhněte světlomet (A).

Světlomety (potkávací): | 35 W (s HID)
55 W (bez HID)
Světlomety (dálkové): | 55 W
Přední obrysové světlo: | 5 W
Přední směrové světlo: | 21 W

3. | Od světlometu odpojte 8P konektor (B).

4. | Od světlometu odmontujte upevňovací šrouby a horní rohový nosník (C).

5. | Namontujte světlomet v opačném sledu operací demontáže.

6. | Po výměně přejděte na postup základního nastavení světlometů s uložením do paměti (s HID) a nastavte světlomety podle místních požadavků.