Kontrola ventilů hlavy válců (N22A)

## Kontrola ventilů hlavy válců

1. | Odmontujte ventily.

2.

Změřte ventil v následujících oblastech:

Rozměry sacího ventilu
A Standard (nový): | 27,85-28,15 mm
B Standard (nový): | 100,4-100,9 mm
C Standard (nový): | 5,480-5,490 mm
C Provozní limit: | 5,450 mm

Rozměry výfukového ventilu
A Standard (nový): | 25,85-26,15 mm
B Standard (nový): | 100,1-100,6 mm
C Standard (nový): | 5,450-5,460 mm
C Provozní limit: | 5,420 mm