## Výměna motoru řízení směšování vzduchu (na straně spolujezdce)

1. | Odmontujte odkládací schránku.

2. | Odmontujte vývod topení na straně spolujezdce (A).

3. | Odpojte 3P konektor (A) od motoru pro řízení směšování vzduchu u spolujezdce (B). Uvolněte samořezné šrouby a motor pro řízení směšování vzduchu strany spolujezdce z jednotky topení.

4. | Motor namontujte opačným sledem úkonů demontáže. Dbejte, aby byl čep na motoru správně propojený s táhlem. Po montáži zkontrolujte, zda motor běží plynule.