## Demontáž / montáž předního sedadla

V této části jsou umístěny součásti SRS. Před prováděním oprav nebo údržby se důkladně seznamte s umístěním součástí SRS, bezpečnostními pokyny a pracovními postupy.
POZNÁMKA:

- Při demontáži součástí používejte nástroje na obložení.
- Dejte pozor, abyste nepoškrábali karosérii nebo neroztrhli potahy sedadel.
- Při práci si chraňte ruce rukavicemi.

1. | Před začátkem práce odpojte záporný kabel od baterie a počkejte nejméně 3 minuty.

2. | Sejměte přední koncový kryt vnitřní vodicí lišty sedadla (A) a přední koncový kryt vnější vodicí lišty sedadla (B) z přední strany obou vodicích lišt sedadla.

3. | Sundejte koncové kryty (A) vodicích lišt zadního sedadla ze zadní strany obou vodicích lišt sedadla.

4. | Vyšroubujte šrouby.

5. | Posuňte přední sedadlo zcela dopředu a odmontujte šrouby.

6.

Zvedněte přední sedadlo, odpojte příchytky svazku (A) a odpojte konektor (B) bočního airbagu, konektor (D) vyhřívání sedadla a konektor (C) spínače bezpečnostního pásu. Odpojte konektor (E) spínače kontrolky zapnutí bezpečnostního pásu sedadla spolujezdce.

Sedadlo řidiče

Sedadlo spolujezdce

7. | Za asistence pomocníka opatrně vyjměte přední sedadlo otvorem předních dveří.

8.

Namontujte sedadlo v opačném sledu operací demontáže, přičemž dodržujte tyto pokyny:

- Před montáží naneste na upevňovací šrouby sedadla jisticí kapalinu na závity.
- Utáhněte šrouby sedadel předepsaným momentem a v zobrazeném pořadí. Posuňte sedadlo úplně vzad a utáhněte (1) a (2) potom zcela vpřed a utáhněte (3) a (4).
- Dbejte, aby byly všechny konektory správně připojeny.
- Šrouby nejprve utáhněte rukou a následně je utáhněte na požadovaný moment pomocí momentového klíče.
- Připojte záporný kabel zpět k baterii.
- Zkontrolujte výskyt kódů DTC a pomocí HDS je vymažte. Pokud se kódy DTC nevymažou, proveďte potřebný postup odstraňování závad.
- Nastavte hodiny.