## Odvzdušnění brzdového systému

POZNÁMKA:

- Vypuštěnou kapalinu znovu nepoužívejte. Používejte pouze neředěnou originální brzdovou kapalinu Honda DOT 3 nebo DOT 4 z neotevřené nádoby. Při použití brzdové kapaliny, která nepochází od firmy Honda, může docházet ke korozi a snížení životnosti systému.
- Dbejte, aby se do brzdové kapaliny nedostaly nečistoty nebo jiné cizí látky.
- Nenechte brzdovou kapalinou potřísnit vozidlo, neboť může poškodit lak; pokud přesto dojde k potřísnění laku brzdovou kapalinou, okamžitě jej omyjte vodou.
- Při zahájení odvzdušňování musí být hladina v nádržce připojené na hlavní brzdový válec u značky MAX (horní) a po odvzdušnění každého brzdového systému je třeba hladinu opět kontrolovat. Doplňte kapalinu dle potřeby.

1. | Ujistěte se, že hladina brzdové kapaliny v nádržce (A) je u značky MAX (horní) (B).

2. | Pověřte pomocníka, aby několikrát pomalu zapumpoval brzdovým pedálem a potom vyvinul stálý tlak.

3. | Odvzdušňování začněte na předním brzdovém systému na straně řidiče. POZNÁMKA: Odvzdušněte třmeny naznačeným postupem.

4. | Připevněte průhlednou vypouštěcí trubici (A) k odvzdušňovacímu šroubu (B) a šroub povolte, aby vzduch vyšel ze systému. Potom pevně utáhněte odvzdušňovací šroub. Přední Zadní

5. | Naplňte nádržku hlavního válce do úrovně značky MAX (horní).

6. | Opakujte tento postup pro každý brzdový obvod, až v kapalině nebudou žádné vzduchové bubliny.