## Odstraňování závad podle kódů DTC: 22-9x

DTC 22-9x (22-90 až 22-99, 22-9A až 22-9F): | Zkrat na kostru v napínači bezpečnostního pásu pravé strany

Potřebné speciální nástroje
Simulátor vyvíječe plynu SRS ( 07SAZ-TB4011A)

Vedení K simulátoru SRS ( 070AZ-SNA0200)

1. | Vymažte paměť DTC.

2.

Zapněte zapalování do polohy II a zkontrolujte, že se kontrolka SRS rozsvítí na cca 6 sekund a zhasne.

Zůstává kontrolka SRS svítit a je signalizován kód DTC 22-9x?

ANO - Přejděte na 3.

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Přejděte na odstraňování náhodných závad. Pokud je signalizován jiný kód DTC, přejděte k tabulce poruchových kódů DTC.

3. | Vypněte zapalování. Odpojte kabel od záporného pólu baterie a počkejte 3 minuty.

4. | Odpojte 4P konektor kabelového svazku podlahy (A) od napínače bezpečnostního pásu.

5. | Připojte simulátor vyvíječe plynu SRS (konektory 2W) a vedení simulátoru K ke kabelovému svazku podlahy.

6. | Připojte záporný kabel zpět k baterii.

7. | Vymažte paměť DTC.

8. | Přečtěte kód DTC. Je signalizován kód DTC 22-9x? ANO - Přejděte na 9. NE - Zkrat na kostru v napínači bezpečnostního pásu pravé strany; vyměňte bezpečnostní pás pravé strany. n

9. | Vypněte zapalování. Odpojte kabel od záporného pólu baterie a počkejte 3 minuty.

10. | Odpojte konektory napínačů obou bezpečnostních pásů a levý konektor napínače břišního bezpečnostního pásu.

11. | Odpojte konektor B (28P) jednotky SRS od jednotky SRS.

12. | Odpojte vedení simulátoru od podlahového kabelového svazku.

13.

Změřte odpor mezi vývodem č. 3 konektoru B (28P) jednotky SRS a kostrou, a mezi vývodem č. 4 a kostrou. Musí být přerušený obvod nebo naměřena hodnota nejméně 1 MW.

Odpovídá odpor předepsané hodnotě?

ANO - Vadná jednotka SRS nebo špatný kontakt u konektoru B (28P) a jednotky SRS. Zkontrolujte připojení. Pokud je připojení v pořádku, vyměňte jednotku SRS. n

NE - Zkrat na kostru v podlahovém kabelovém svazku; vyměňte podlahový kabelový svazek.n