## Odstraňování závad podle kódů DTC: 46-2x, 46-3x, 46-Bx

DTC 46-2x (46-20 až 46-29, 46-2A až 46-2F), 46-3x (46-30 až 46-39, 46-3A až 46-3F), 46-Bx (46-B0 až 46-B9, 46-BA až 46-BF): | Vnitřní porucha pravého snímače bočních nárazů (druhý)

1. | Vymažte paměť DTC.

2.

Zapněte zapalování (II) a zkontrolujte, zda se kontrolka SRS rozsvítí na cca 6 sekund a potom zhasne.

Zůstává kontrolka SRS svítit a je signalizován kód DTC 46-2x, 46-3x nebo 46-Bx?

ANO - Vyměňte pravý snímač bočních nárazů (druhý). Pokud je kód DTC znovu signalizován, vyměňte jednotku SRS. n

NE - Náhodná porucha, systém je v tuto chvíli v pořádku. Přejděte na Odstraňování občasných poruch. Pokud je signalizován jiný kód DTC, přejděte k tabulce poruchových kódů DTC.