## Odstraňování závad podle kódů DTC: 43-1x

DTC 43-1x (43-10 to 43-19, 43-1A to 43-1F): | Žádný signál z levého snímače bočních nárazů (první)

Potřebné speciální nástroje
Simulátor vyvíječe plynu SRS ( 07SAZ-TB4011A)

Vedení L simulátoru SRS ( 070AZ-SNA0300)

1. | Vymažte paměť DTC.

2. | Zapněte zapalování do polohy II a počkejte 10 sekund.

3. | Přečtěte kód DTC. Je signalizován kód DTC 43-11? ANO - Přejděte na 6. NE - Přejděte na 4.

4. | Přečtěte kód DTC. Je signalizován kód DTC 43-12? ANO - Přejděte na 5. NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Přejděte na odstraňování náhodných závad. Pokud je signalizován kód DTC 43-1x kromě DTC 43-11 a 43-12, je vadný levý snímač bočních nárazů (první); vyměňte levý snímač bočních nárazů (první).

5. | Přečtěte kód DTC. Je signalizován také kód DTC 45-11? ANO - Vadný levý snímač bočních nárazů (první); vyměňte levý snímač bočních nárazů (první). n NE - Přejděte na 6.

6. | Vypněte zapalování.

7. | Odpojte kabel od záporného pólu baterie a počkejte 3 minuty.

8. | Odpojte 4P konektory napínačů obou břišních bezpečnostních pásů.

9. | Odpojte 4P konektor kabelového svazku podlahy (A) od levého snímače bočních nárazů (první).

10. | Odpojte konektor B (28P) jednotky SRS od jednotky SRS.

11.

Změřte odpor mezi vývody č. 25 a č. 26 konektoru B (28P) jednotky SRS. Musí být přerušený obvod nebo naměřena hodnota nejméně 1 MW.

Odpovídá odpor předepsané hodnotě?

ANO - Přejděte na 12.

NE - Zkrat v podlahovém kabelovém svazku; vyměňte podlahový kabelový svazek.n

12. | Změřte odpor mezi vývodem č. 25 konektoru B (28P) jednotky SRS a kostrou, a mezi vývodem č. 26 a kostrou. Musí být přerušený obvod nebo naměřena hodnota nejméně 1 MW. Odpovídá odpor předepsané hodnotě? ANO - Přejděte na 13. NE - Zkrat na kostru v podlahovém kabelovém svazku; vyměňte podlahový kabelový svazek.n

13. | Připojte záporný kabel zpět k baterii.

14. | Zapněte zapalování (II).

15. | Změřte napětí mezi vývodem č. 25 konektoru B (28P) jednotky SRS a kostrou a mezi vývodem č. 26 a kostrou. Musí být naměřena hodnota 1 V nebo méně. Odpovídá napětí předepsané hodnotě? ANO - Přejděte na 16. NE - Zkrat na napájení v podlahovém kabelovém svazku; vyměňte podlahový kabelový svazek.n

16. | Vypněte zapalování.

17. | Připojte simulátor vyvíječe plynu SRS (propojovací konektor) a vedení simulátoru L ke 4P konektoru (A) podlahového svazku.

18.

Změřte odpor mezi vývody č. 25 a č. 26 konektoru B (28P) jednotky SRS. Musí být naměřena hodnota 0-1,0 W.

Odpovídá odpor předepsané hodnotě?

ANO - Vadný levý snímač bočních nárazů (první) nebo jednotka SRS; vyměňte levý snímač bočních nárazů (první). Pokud závada trvá, vyměňte jednotku SRS. n

NE - Přerušení v kabelovém svazku podlahy; vyměňte kabelový svazek podlahy.n