Odstraňování poruch podle kódů DTC: P2127 (37-12) (N22A)

## Odstraňování poruch podle kódů DTC: P2127 (37-12)

DTC P2127: | Nízké napětí v obvodu snímače B APP

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování (II).

2.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte v seznamu DATA LIST položku APP SENSOR B.

Je naměřeno cca 0,097 V nebo méně?

ANO - Přejděte na 3.

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače APP B a modulu ECM.n

3. | Vypněte zapalování.

4. | Odpojte 6P konektor snímače APP.

5. | Zapněte zapalování do polohy II.

6. | Změřte napětí mezi vývody č. 5 a č. 6 6P konektoru snímače APP. Je naměřená hodnota cca 5 V? ANO - Přejděte na 7. NE - Přejděte na 15.

7. | Vypněte zapalování a počkejte 1 minutu.

8. | Odpojte (58P) konektor č. 2 modulu ECM.

9. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 4 6P konektoru snímače APP a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Opravte zkrat mezi snímačem B APP a vývodem č. 22 konektoru ECM č. 2 a přejděte na 20.n NE - Přejděte na 10.n

10. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 9 konektoru č. 2 modulu ECM a vývodem č. 4 6P konektoru snímače APP. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 11. NE - Opravte přerušené vedení mezi snímačem B APP a vývodem č. 9 konektoru ECM č. 2 a přejděte na 20.

11. | Znovu připojte konektor č. 2 (58P) modulu ECM.

12. | Propojkou spojte vývody č. 4 a č. 6 6P konektoru snímače APP.

13. | Zapněte zapalování do polohy II.

14. | Pomocí přístroje HDS zkontrolujte v seznamu DATA LIST položku APP SENSOR B. Je naměřeno cca 0,097 V nebo méně? ANO - Přejděte na 24. NE - Přejděte na 18.

15. | Vypněte zapalování a počkejte 1 minutu.

16. | Odpojte (58P) konektor č. 2 modulu ECM.

17. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 15 konektoru č. 2 modulu ECM a vývodem č. 6 6P konektoru snímače APP. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 24. NE - Opravte přerušené vedení mezi snímačem B APP a vývodem č. 15 konektoru ECM č. 2 a přejděte na 20.

18. | Vypněte zapalování.

19. | Vyměňte modul plynového pedálu.

20. | Zapojte znovu všechny konektory.

21. | Zapněte zapalování do polohy II.

22. | Pomocí přístroje HDS resetujte modul ECM.

23.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC v MENU DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P2127, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače APP "B" a modulu ECM, a potom přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n

24. | Aktualizujte modul ECM, pokud nemá nejnovější software, nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

25.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P2127, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače APP B a modulu ECM a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, je postup odstraňování závad dokončen. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n