Demontáž a montáž řemenice klikového hřídele (R18A)

## Demontáž a montáž řemenice klikového hřídele

Potřebné speciální nástroje
Rukojeť ( 07JAB-001020B)

Držák řemenice klikového hřídele ( 070AB-RJA0100)
Klíč, 19 mm ( 07JAA-001020A)

## Demontáž

1. | Odmontujte pravé přední kolo.

2. | Sundejte spodní kryt motoru.

3. | Sundejte hnací řemen.

4. | Rukojetí držáku (A) a nástavcem (B) podržte řemenici.

5. | Klíčem 19 mm (C) s pákou vyšroubujte šroub a odmontujte řemenici klikového hřídele.

## Montáž

1.

Očistěte řemenici klikového hřídele (A), klikový hřídel (B), šroub (C) a podložku (D). Dle obrázku promažte novým motorovým olejem.

¡: | Čištění
l: | Namažte novým motorovým olejem

2. | Namontujte řemenici klikového hřídele a přidržte si ji rukojetí (A) a držákem (B).

3. | Pomocí momentového klíče a nástrčného klíče 19 mm (C) utáhněte šroub momentem 69 N·m (7,0 kgf·m). Nepoužívejte nárazový klíč.

4. | Utáhněte šroub řemenice o dalších 90°.

5. | Namontujte hnací řemen.

6. | Nasaďte spodní kryt motoru.

7. | Namontujte pravé přední kolo.