## Demontáž a montáž spodního ramene předního závěsu kol

Potřebné speciální nástroje
Stahovák kulových kloubů, 28 mm ( 07MAC-SL00201)

Nástavec, 24 x 26 mm ( 07746-0010700)
Ovladač ( 07749-0010000)
Nástavec, 40 mm ( 07947-6340300)

## Demontáž a montáž spodního ramene

1. | Zvedněte předek vozidla a podepřete jej bezpečnostními stojany ve správných místech.

2. | Odmontujte přední kolo.

3. | Pro model se světly HID: Odmontujte snímač sklonu seřizovače světlometů.

4. | Z korunové matice kulového kloubu spodního ramene odstraňte závlačku (A) a vyšroubujte matici (B). POZNÁMKA: Při montáži nasaďte po utažení korunové matice nový jisticí kolík.

5. | Pomocí speciálního nástroje odpojte spodní kulový kloub od těhlice.

6.

Na levé straně vozidla uvolněte matici dynamického tlumicího kroužku (B) a dynamický tlumicí kroužek (B)
POZNÁMKA:

- Dynamický tlumicí kroužek je pouze na levé straně spodního ramene.
- Při zpětné montáži použijte novou matici dynamického tlumicího kroužku.

7. | Vyšroubujte upevňovací šroub spodního ramene (C) a uvolněte spodné rameno (D). POZNÁMKA: Při zpětné montáži použijte nové upevňovací šrouby spodního ramene a nový speciální šroub.

8. | Při montáži dotahujte upevňovací šrouby spodního ramene a speciální šroub na předepsaný moment při vozidle zatíženém pouze vlastní vahou. Poté nasaďte dynamický tlumicí kroužek a dotáhněte upevňovacíí matici (A) na předepsaný moment.

9.

Spodní rameno namontujte zpět opačným sledem operací demontáže, přičemž dodržujte tyto pokyny:

- Při montáži těhlice dejte pozor, abyste nepoškodili manžetu kulového kloubu.
- Utáhněte všechny upevňovací prvky předepsanými utahovacími momenty.
- Před připojením spodního kulového kloubu k těhlici setřete vazelínu ze závitové části a kuželovité části čepu kulového kloubu, spojovacího otvoru těhlice a ze závitové části a dosedací plochy korunové matice.
- Nejprve namontujte všechny součásti kromě dynamického tlumicího kroužku a jeho matice a mírně utáhněte šrouby i matice. Potom závěs uveďte do zátěže vlastní hmotností vozidla a utáhněte předepsanými momenty.
- Utáhněte korunovou matici na nižší hodnotu předepsaného utahovacího momentu a dotáhněte ji jen natolik, aby byl výřez proti otvoru čepu kulového kloubu. Nevyrovnávejte korunovou matici povolením.
- Před montáží kola vyčistěte dosedací plochu brzdového kotouče a vnitřek kola.

10. | Zkontrolujte geometrii kol a v případě potřeby ji seřiďte.

11. | Pro model se světly HID: Proveďte postup základního nastavení světel s uložením do paměti.

## Výměna pouzdra

1. | Pomocí klíče a hydraulického lisu vytlačte spodní rameno (A) a vytáhněte jej z pouzdra (B). POZNÁMKA: Pod pouzdrem (C) na rameno použijte ochrannou pásku, aby nedošlo k jeho poškození.

2. | Povrch nového pouzdra zvlhčete vodou.

3. | Vyrovnejte úhlově spodní rameno (A) a výčnělek (B) pouzdra (C). Pouzdro zatlačte nejprve rukou. POZNÁMKA: Výčnělek nasazeného pouzdra směřuje nahoru a dolů vzhledem k namontovanému spodnímu ramenu.

4. | Pouzdro nalisujte pomocí klíče 32 mm a hadraulického lisu.

5. | Seřiďte vzdálenost mezi spodním ramenem a povrchem pouzdra na rozměr zřejmý z obrázku. POZNÁMKA: Při lisování opřete spodní rameno o přírubovou matici (A).