## Výměna spínače elektricky ovládaného okna spolujezdce

1. | Odmontujte desku čalounění dveří předního spolujezdce.

2. | Vyšroubujte šroub a odpojte 14P konektor (A) od spínače elektrického ovládání okna (B) a vysaďte spínač z dveřního panelu.

3. | Vyšroubujte čtyři upevňovací šrouby a uvolněte spínač z panelu spínačů (C).

4. | Montáž proveďte v opačném sledu úkonů demontáže.

5. | Resetujte řídicí jednotku elektrického ovládání oken.