Zkouška / výměna startovacího spínače (R18A)

## Zkouška / výměna startovacího spínače

1. | Odmontujte spodní kryt na straně řidiče.

2. | Odpojte 5P konektor (A) a odmontujte startovací spínač (B).

3.

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývody č. 1 a č. 2 startovacího spínače. Obvod musí být uzavřený při sepnutém spínači.

- Pokud je obvod uzavřen, přejděte na 4.
- Pokud obvod není uzavřený, vyměňte spínač startování motoru.

4.

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývody č. 4 a č. 5 startovacího spínače. Obvod musí být uzavřený pouze v jednom směru.

- Pokud je obvod uzavřený pouze v jednom směru, přejděte na 5.
- Pokud obvod je nebo není uzavřený v obou směrech, vyměňte spínač startování motoru.

5. | Spínač startování motoru namontujte zpět v opačném sledu operací demontáže.