## Odstraňování závad podle kódů DTC: 34-02

DTC 34-02: | Bezpečnostní relé vázne v zapnuté poloze (počáteční diagnostika)

1. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

2. | Vypněte zapalování.

3. | Zapněte zapalování (II). Rozsvítí se kontrolka EPS? ANO - Přejděte na 4. NE - Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné nebo špatné kontakty. Pokud jsou kontakty v pořádku, systém je v tuto chvíli bez problémů.n

4. | Ověřte kód DTC. Je signalizován kód DTC 34-02? ANO - Přejděte na 5. NE - Odstraňte závady podle DTC. Pokud nejsou signalizovány žádné kódy DTC, systém je v tuto chvíli v pořádku.n

5. | Vypněte zapalování.

6. | Odpojte konektor A (2P), konektor B (2P), konektor C (2P) a konektor D (28P) řídicí jednotky EPS

7. | Zapněte zapalování do polohy II.

8.

Změřte napětí mezi kostrou a vývodem č. 1 konektoru B (2P), vývodem č. 1 konektoru C (2P) a vývodem č. 2 konektoru C (2P) řídicí jednotky EPS.

Odpovídá naměřená hodnota napětí baterie?

ANO - Opravte zkrat na napájení v kabelovém svazku mezi řídicí jednotkou EPS a motorem.n

NE - Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné kontakty konektorů řídicí jednotky EPS a dle potřeby je opravte. Nezjistíte-li žádné špatné připojení, vyměňte řídicí jednotku EPS. n