Odstraňování poruch podle kódů DTC: P0646 (128-6) (N22A)

## Odstraňování poruch podle kódů DTC: P0646 (128-6)

DTC P0646: | Obvod relé spojky kompresoru klimatizace je zkratovaný na kostru

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování (II).

2. | Pomocí HDS vymažte kódy DTC.

3. | Pomocí HDS proveďte A/C CLUTCH ON/OFF v MENU INSPECTION.

4.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC a kódy DTC.

Je signalizován kód DTC P0646?

ANO - Přejděte na 5.

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u relé spojky kompresoru klimatizace a modulu ECM.n

5. | Vypněte zapalování a počkejte 1 minutu.

6. | Odpojte relé spojky kompresoru klimatizace ve skříňce pojistek a relé pod kapotou.

7. | Odpojte (58P) konektor č. 2 modulu ECM.

8. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 45 konektoru modulu ECM č. 2 a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Opravte přerušené vedení mezi relé spojky kompresoru klimatizace a vývodem č. 45 konektoru ECM č. 2 a přejděte na 9. NE - Přejděte na 14.

9. | Zapojte znovu všechny konektory.

10. | Zapněte zapalování (II).

11. | Pomocí HDS resetujte modul ECM.

12. | Pomocí HDS proveďte A/C CLUTCH ON/OFF v MENU INSPECTION.

13.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC a kódy DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0646, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u relé spojky kompresoru klimatizace a modulu ECM, potom přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, odstraňte závadu podle signalizovaného kódu DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n

14. | Aktualizujte modul ECM (pokud nemá nejnovější software) nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

15. | Pomocí HDS proveďte A/C CLUTCH ON/OFF v MENU INSPECTION.

16.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC a kódy DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0646, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u relé spojky kompresoru klimatizace a modulu ECM, potom přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, odstraňte závadu podle signalizovaného kódu DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, odstraňování závad bylo dokončeno. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n